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	字段
	内容

	报告版本
	V1

	报告状态
	正式报告

	沟通轮次
	第 1 轮

	锁定图纸
	g50-5-501/02_对应图纸/CAD洽谈图纸/1429__5-501.dwg

	纪要质量审核（A02）
	A / 92.0 分 / 通过

	生成时间
	2026-07-28 04:18:28



01 审查结论
具备正式交付条件
本轮 151 项专业要求已完成纪要、图纸复核、质量审核与正式发布，可作为本轮设计协同依据。
审查建议：按责任分工推进出图、确认和后续变更留痕。
	当前有效事项
	已形成方向
	待确认决策
	行动项
	图纸核对范围

	151
	151
	
	32
	102



02 本轮变化与当前有效口径
当前有效事项 151 条；本轮正式变化 151 条；待确认变化 0 条；累计变更事件 151 条。
正文采用跨轮次变更链中的当前有效 A01 专业事项；已取消历史事项不重复计入当前结论。
行动项是当前有效事项的子集，与专业事项、图纸核对事项可能重叠，不得相加作为总事项数。
03 关键决策与风险
	编号
	专业类别
	当前有效结论
	状态

	R01-029
	设备电器
	家政间设置并排洗衣机、衣物护理机，对面设置壁挂洗衣机
	方向性确认

	R01-016
	柜体与收纳
	进门处及过道墙面计划设置柜体，部分柜体位于过道内，需协调门洞关系。
	方向性确认

	R01-051
	专项技术与合规
	中厨需设置推拉门以满足燃气开通要求的密闭空间条件
	方向性确认

	R01-010
	材料与饰面
	确认不同区域吊顶高度，过道及部分区域约2.5米，挑空区及反光灯槽区域高度较高
	方向性确认

	R01-015
	机电与电气点位
	家政间内计划放置两台洗衣机和一个台盆，需确认上下水点位及空间尺寸。
	方向性确认

	R01-004
	总体方案
	业主诉求扩大房间面积，缩小客厅面积，以满足小孩居住及学习空间需求
	方向性确认



	编号
	风险级别
	风险/待确认事项
	限制条件

	R01-001
	中
	核查建筑图纸准确性，原图可能存在错误，需确认最新建筑图以解决管道镜像及位置问题
	原建筑图可能无标准图，导致管道位置错误

	R01-002
	中
	核查阳台区域排水条件，目前仅有50管（生活排水），无马桶排污管，且未留降板，墙排高度可能不足
	无降板，墙排弯头多且高度可能不够，跨空间走管困难

	R01-005
	中
	设计方需向公司同事汇报并核查楼上增加排水管道（如马桶排污）的可行性，涉及废水污水合并及管综问题
	需确认能否合并或增加管道，涉及楼上下水系统

	R01-006
	中
	业主将在沟通群内发送丹麦设计师出具的初步方案效果图及想法，供设计方参考
	节省时间，先提供思路再讨论

	R01-009
	中
	核查销售承诺的预留卫生间洞口及剪力墙位置，业主质疑结构墙位置不合理，影响柜体布置及空间利用
	销售曾称有预留洞可隔卫生间，但现墙体位置导致空间浪费，需确认结构限制

	R01-013
	中
	需核查卫生间马桶下水管位置，以支持卫生间横向布局或移位方案。
	业主希望调整卫生间布局，但受限于排污管位置，需确认是否可移动或横排。



04 关键图纸证据
	编号
	纪要要求
	证据层级
	图纸位置/人工结论

	R01-002
	核查阳台区域排水条件，目前仅有50管（生活排水），无马桶排污管，且未留降板，墙排高度可能不足
	人工目视确认
	1429__5-501-dwg.dxf / 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突

	R01-003
	建议调整门的位置并拉平墙体，或设置移门，使空间关系更规整，形成独立房间感
	人工目视确认
	1429__5-501-dwg.dxf / 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突

	R01-015
	家政间内计划放置两台洗衣机和一个台盆，需确认上下水点位及空间尺寸。
	人工目视确认
	1429__5-501-dwg.dxf / 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突

	R01-016
	进门处及过道墙面计划设置柜体，部分柜体位于过道内，需协调门洞关系。
	人工目视确认
	1429__5-501-dwg.dxf / 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突

	R01-017
	主卧入口先经过独立衣帽间，再进入卫生间和睡眠区；衣帽间与卫生间通过移门分隔，保持墙面平整。
	人工目视确认
	1429__5-501-dwg.dxf / 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突

	R01-029
	家政间设置并排洗衣机、衣物护理机，对面设置壁挂洗衣机
	人工目视确认
	1429__5-501-dwg.dxf / 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突



证据分层：精确 CAD 锚点 0；人工目视确认 102；方向确认 0；图纸问题 0；证据不足 0。
图纸问题整改任务
	事项
	整改要求
	责任人
	完成期限
	状态/关闭记录

	-
	本轮未形成图纸问题整改任务
	-
	-
	-



05 行动闭环
	编号
	行动事项
	责任
	完成条件
	状态

	R01-001
	核查建筑图纸准确性，原图可能存在错误，需确认最新建筑图以解决管道镜像及位置问题
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-002
	核查阳台区域排水条件，目前仅有50管（生活排水），无马桶排污管，且未留降板，墙排高度可能不足
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-005
	设计方需向公司同事汇报并核查楼上增加排水管道（如马桶排污）的可行性，涉及废水污水合并及管综问题
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-006
	业主将在沟通群内发送丹麦设计师出具的初步方案效果图及想法，供设计方参考
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-009
	核查销售承诺的预留卫生间洞口及剪力墙位置，业主质疑结构墙位置不合理，影响柜体布置及空间利用
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-013
	需核查卫生间马桶下水管位置，以支持卫生间横向布局或移位方案。
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-021
	需复核楼梯踏步数量及高度，当前计算踏步高度约232mm偏高，需增加踏步数以符合规范。
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-031
	设计方需调整南北卫生间布局及卧室墙体位置，并将更新后的图纸发送至群内供业主及设计师审核
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-032
	设计方需在图纸中用不同颜色或标记区分柜子区域，以便业主识别
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-034
	核查图纸中排水管图层，区分雨水、废水及污水管位置，确认共有五个污水管点位（含镜像位置）
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-040
	待现场测量两个剪力墙之间的净尺寸，目前预估为4.5米，需扣除围裙或柜体深度
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-056
	设计师需根据沟通内容调整平面方案，特别是关于挑空区沙发与长桌的布局、厨房及餐厅的调整，并提供图纸供业主探讨
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-065
	设计师需提供调整后的平面布置图，包含两个方案：1. 厨房餐厅及主卫不同布局方案；2. 完善后的整体平面图
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-066
	设计师需将国外设计师（艾伦团队）制作的漫游动画或效果图发送至群内供业主查看
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-079
	设计师将根据沟通结果调整平面方案，并生成更精致的三维模型供业主审阅
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-080
	安排业主参观样板间，实地感受进口木皮及不同饰面效果
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-081
	设计方需提供标注为方案一和方案二的两套设计图纸供业主选择
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-086
	建议业主自行购买收藏级别的不同造型椅子，无需配置四把相同椅子
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-091
	露台木地板积水问题，原因为护栏安装未做排水处理，水积在框子内
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-092
	设计师提议下午有空时跟随业主回家现场查看实际情况
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-105
	设计师将CAD原文件、PDF图纸及沟通纪要上传至小程序并发至群聊
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-106
	业主需在小程序上对本次会议纪要进行电子签字确认
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-107
	卫生间布局调整为进门见台盆，随后为马桶、淋浴及浴缸的动线顺序；设计方将提供此方案作为一稿方案供对比
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-109
	阳台50排水管能否改动的问题，经核实因地下综合管网已施工完成，无法更改
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-110
	设计方需在CAD中调整并输出多个平面布局方案（含厨房C型布局及卫生间不同开门方式），以便清晰展示尺寸和比例
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-122
	设计师需根据沟通方向调整平面方案，包括卫生间干湿分离、洗手台位置、书房/衣帽间布局及房门细节
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-123
	设计师将在群里分享李艾格（Liegger? 音译待确认）展厅的小红书链接供业主参考
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-132
	设计师需提供带尺寸的图纸，并安排现场勘测，联系立伟申请入场许可及准备安全帽。
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-143
	设计师需根据沟通内容细化平面图，标注关键尺寸（如楼梯、门洞、家具位置），并发送至群聊供现场确认
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-146
	将CAD图纸及导出的PDF文件发送至群聊，供业主查看
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-147
	前往现场进行尺寸测量和复核，特别是冰箱等电器位置及整体空间感受
	设计
	下次沟通前
	方向性确认

	R01-149
	将调整后的楼梯排布方案截图发送给业主确认
	设计
	下次沟通前
	方向性确认



行动闭环完整度：责任已明确 32/32；完成条件已明确 32/32。
06 纪要质量审核与结论边界
纪要质量审核（A02）：等级 A，得分 92.0，结论 通过。
本报告汇总系统已保存的沟通证据、当前有效 A01 专业纪要、锁定图纸版本及人工复核记录。自动候选不等于图纸已落实；结构、消防、燃气、机电深化、造价和施工可行性仍须相应专业复核。
07 审阅与签认
	角色
	姓名/签字
	日期
	意见

	客户/业主
	
	
	

	设计负责人
	
	
	

	专业复核人
	
	
	



技术校验：报告快照 SHA-256 345d28c645989787ff6556252d178052c43673a97ce62243a7efc977a330ed81；图纸报告 ID 20260728035044-ebfffd67。
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